| LUFA Library 140302 |

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages
Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - s -

- SCSI_ASENSE_FORMAT_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_FIELD_IN_CDB : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_BLOCK_ADDRESS_OUT_OF_RANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_UNIT_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_MEDIUM_NOT_PRESENT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NO_ADDITIONAL_INFORMATION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NOT_READY_TO_READY_CHANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_WRITE_PROTECTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_FORMAT_COMMAND_FAILED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_INITIALIZING_COMMAND_REQUIRED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_NO_QUALIFIER : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_OPERATION_IN_PROGRESS : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_INQUIRY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REMOVAL : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_CAPACITY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_REQUEST_SENSE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_SEND_DIAGNOSTIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_START_STOP_UNIT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_TEST_UNIT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_VERIFY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_ABORTED_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_BLANK_CHECK : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_COPY_ABORTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_DATA_PROTECT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_GOOD : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_HARDWARE_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_ILLEGAL_REQUEST : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MEDIUM_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MISCOMPARE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_RECOVERED_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_UNIT_ATTENTION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VENDOR_SPECIFIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VOLUME_OVERFLOW : MassStorageClassCommon.h
- SERIAL_2X_UBBRVAL : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_CreateBlockingStream() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_CreateStream() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_Disable() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_Init() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_IsCharReceived() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_ReceiveByte() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_SendByte() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_SendData() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_SendString() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- Serial_SendString_P() : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- SERIAL_UBBRVAL : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- SerialPortInit() : Serial.h
- SerialSPI_Disable() : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- SerialSPI_Init() : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- SerialSPI_ReceiveByte() : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- SerialSPI_SendByte() : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- SerialSPI_TransferByte() : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- SetGlobalInterruptMask() : Common.h
- SetupHardware() : HostApplication.h , DeviceApplication.h
- SI_CSCP_BulkOnlyProtocol : StillImageClassCommon.h
- SI_CSCP_StillImageClass : StillImageClassCommon.h
- SI_CSCP_StillImageSubclass : StillImageClassCommon.h
- SI_Descriptor_ClassSubclassProtocol_t : StillImageClassCommon.h
- SI_ENUMERROR_InvalidConfigDescriptor : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_NoCompatibleInterfaceFound : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_NoError : StillImageClassHost.h
- SI_ENUMERROR_PipeConfigurationFailed : StillImageClassHost.h
- SI_ERROR_LOGICAL_CMD_FAILED : StillImageClassHost.h
- SI_Host_CloseSession() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_ConfigurePipes() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_EnumerationFailure_ErrorCodes_t : StillImageClassHost.h
- SI_Host_IsEventReceived() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_OpenSession() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_ReadData() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_ReceiveBlockHeader() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_ReceiveEventHeader() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_ReceiveResponse() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_SendBlockHeader() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_SendCommand() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_SendData() : StillImageClassHost.h
- SI_Host_USBTask() : StillImageClassHost.h
- SPI_Disable() : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_GetCurrentMode() : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_Init() : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_MODE_MASTER : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_MODE_SLAVE : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_ORDER_LSB_FIRST : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_ORDER_MSB_FIRST : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_ReceiveByte() : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SAMPLE_LEADING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SAMPLE_TRAILING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SCK_LEAD_FALLING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SCK_LEAD_RISING : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SendByte() : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_128 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_16 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_2 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_32 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_4 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_64 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_8 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_TransferByte() : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- STDOUT_ASSERT : ArchitectureSpecific.h
- STRINGIFY : Common.h
- STRINGIFY_EXPANDED : Common.h
- SwapEndian_16() : Endianness.h
- SWAPENDIAN_16 : Endianness.h
- SwapEndian_32() : Endianness.h
- SWAPENDIAN_32 : Endianness.h
- SwapEndian_n() : Endianness.h