| LUFA Library 140302 |

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - u -

- UART_PORT : Serial.h
- UNICODE_STRING_LENGTH : StillImageClassCommon.h
- USART_SPI_ORDER_LSB_FIRST : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- USART_SPI_ORDER_MSB_FIRST : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- USART_SPI_SAMPLE_LEADING : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- USART_SPI_SAMPLE_TRAILING : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- USART_SPI_SCK_LEAD_FALLING : SerialSPI_AVR8.h
- USART_SPI_SCK_LEAD_RISING : SerialSPI_AVR8.h , SerialSPI_XMEGA.h
- USB_CAN_BE_BOTH : USBMode.h
- USB_CAN_BE_DEVICE : USBMode.h
- USB_CAN_BE_HOST : USBMode.h
- USB_CONFIG_ATTR_REMOTEWAKEUP : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_ATTR_RESERVED : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_ATTR_SELFPOWERED : StdDescriptors.h
- USB_CONFIG_POWER_MA : StdDescriptors.h
- USB_DEVICE_ONLY : USBMode.h
- USB_DEVICE_OPT_FULLSPEED : Device_AVR8.h , Device_EFM32GG.h , Device_UC3.h
- USB_DEVICE_OPT_HIGHSPEED : Device_EFM32GG.h , Device_UC3.h
- USB_DEVICE_OPT_LOWSPEED : Device_AVR8.h , Device_EFM32GG.h , Device_UC3.h , Device_XMEGA.h
- USB_HOST_DEVICEADDRESS : Host_AVR8.h , Host_UC3.h
- USB_HOST_TIMEOUT_MS : HostStandardReq.h
- USB_OPT_AUTO_PLL : USBController_AVR8.h
- USB_OPT_BUSEVENT_PRIHIGH : USBController_XMEGA.h
- USB_OPT_BUSEVENT_PRILOW : USBController_XMEGA.h
- USB_OPT_BUSEVENT_PRIMED : USBController_XMEGA.h
- USB_OPT_GCLK_CHANNEL_0 : USBController_EFM32GG.h , USBController_UC3.h
- USB_OPT_GCLK_CHANNEL_1 : USBController_EFM32GG.h , USBController_UC3.h
- USB_OPT_GCLK_SRC_OSC : USBController_EFM32GG.h , USBController_UC3.h
- USB_OPT_GCLK_SRC_PLL : USBController_EFM32GG.h , USBController_UC3.h
- USB_OPT_MANUAL_PLL : USBController_AVR8.h
- USB_OPT_PLLCLKSRC : USBController_XMEGA.h
- USB_OPT_RC32MCLKSRC : USBController_XMEGA.h
- USB_OPT_REG_DISABLED : USBController_AVR8.h
- USB_OPT_REG_ENABLED : USBController_AVR8.h
- USB_OPT_REG_KEEP_ENABLED : USBController_AVR8.h
- USB_OTG_SRP_VBUS : OTG_AVR8.h
- USB_OTG_STP_DATA : OTG_AVR8.h
- USB_SERIES_2_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_4_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_6_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_7_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_A1U_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_A3U_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_A4U_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_B1_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_B3_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_C3_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_C4_XMEGA : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3A0_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3A1_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3A3_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3A4_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3B0_AVR : USBMode.h
- USB_SERIES_UC3B1_AVR : USBMode.h
- USB_STREAM_TIMEOUT_MS : USBController_AVR8.h , USBController_UC3.h , USBController_XMEGA.h , USBController_EFM32GG.h
- USB_STRING_DESCRIPTOR_ARRAY : StdDescriptors.h
- USB_STRING_DESCRIPTOR_WC : StdDescriptors.h
- USB_STRING_LEN : StdDescriptors.h
- USE_INTERNAL_SERIAL : Device_EFM32GG.h , Device_AVR8.h , Device_XMEGA.h , Device_UC3.h
- USE_LUFA_CONFIG_HEADER : Common.h