| LUFA Library 140302 |

All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Groups Pages

### - s -

- SCSI_ASENSE_FORMAT_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_INVALID_FIELD_IN_CDB : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_BLOCK_ADDRESS_OUT_OF_RANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_LOGICAL_UNIT_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_MEDIUM_NOT_PRESENT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NO_ADDITIONAL_INFORMATION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_NOT_READY_TO_READY_CHANGE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSE_WRITE_PROTECTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_FORMAT_COMMAND_FAILED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_INITIALIZING_COMMAND_REQUIRED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_NO_QUALIFIER : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_ASENSEQ_OPERATION_IN_PROGRESS : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_INQUIRY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_MODE_SENSE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_PREVENT_ALLOW_MEDIUM_REMOVAL : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_READ_CAPACITY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_REQUEST_SENSE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_SEND_DIAGNOSTIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_START_STOP_UNIT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_TEST_UNIT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_VERIFY_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_10 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_CMD_WRITE_6 : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_ABORTED_COMMAND : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_BLANK_CHECK : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_COPY_ABORTED : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_DATA_PROTECT : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_GOOD : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_HARDWARE_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_ILLEGAL_REQUEST : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MEDIUM_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_MISCOMPARE : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_NOT_READY : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_RECOVERED_ERROR : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_UNIT_ATTENTION : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VENDOR_SPECIFIC : MassStorageClassCommon.h
- SCSI_SENSE_KEY_VOLUME_OVERFLOW : MassStorageClassCommon.h
- SERIAL_2X_UBBRVAL : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- SERIAL_UBBRVAL : Serial_AVR8.h , Serial_XMEGA.h
- SI_ERROR_LOGICAL_CMD_FAILED : StillImageClassHost.h
- SPI_MODE_MASTER : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_MODE_SLAVE : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_ORDER_LSB_FIRST : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_ORDER_MSB_FIRST : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SAMPLE_LEADING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SAMPLE_TRAILING : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SCK_LEAD_FALLING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SCK_LEAD_RISING : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_128 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_16 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_2 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_32 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_4 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_64 : SPI_XMEGA.h , SPI_AVR8.h
- SPI_SPEED_FCPU_DIV_8 : SPI_AVR8.h , SPI_XMEGA.h
- STDOUT_ASSERT : ArchitectureSpecific.h
- STRINGIFY : Common.h
- STRINGIFY_EXPANDED : Common.h
- SWAPENDIAN_16 : Endianness.h
- SWAPENDIAN_32 : Endianness.h