<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Telegesis ETRX2 ZigBee module&lt;\b&gt;&lt;\p&gt;
&lt;p&gt;Drawn by M Munder&lt;\p&gt;</description>
<packages>
<package name="ETRX2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ETRX2">
<pin name="GND@1"/>
<pin name="RF"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="I/O9"/>
<pin name="VREG"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="A/D1"/>
<pin name="A/D2"/>
<pin name="I/O7"/>
<pin name="I/O6"/>
<pin name="I/O5"/>
<pin name="I/O4/RTS"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="SIF_CLK"/>
<pin name="SIF_MISO"/>
<pin name="SIF_MOSI"/>
<pin name="SIF_LOADB"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="I/O8"/>
<pin name="I/O3"/>
<pin name="I/O2/CTS"/>
<pin name="RESET"/>
<pin name="I/O1"/>
<pin name="I/O0"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="I/O10"/>
<pin name="I/O11"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="RXTXSW"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="GND@12"/>
<pin name="N/C"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ETRX2*" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ETRX2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ETRX2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A/D1" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="A/D2" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="35"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O0" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O1" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O10" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O11" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O2/CTS" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O3" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O4/RTS" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O6" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O7" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O8" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="I/O9" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="N/C" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="RF" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="RXTXSW" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="SIF_CLK" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SIF_LOADB" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="SIF_MISO" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SIF_MOSI" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="VREG" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
<technology name="-PA"/>
<technology name="HR"/>
<technology name="HR-PA"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
