<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Analysis" displayname="Analysis">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-23096">
Analysis:  Zu viele Dezimalpunkte.
</nierror>
<nierror code="-23095">
Analysis:  Ist keine gültige Funktion.
</nierror>
<nierror code="-23094">
Analysis:  Funktions-Ausdruck ist nicht vollständig.
</nierror>
<nierror code="-23093">
Analysis:  Ausdruck ist nicht vollständig.
</nierror>
<nierror code="-23092">
Analysis:  Problem mit Ausgabewert der Variablen.
</nierror>
<nierror code="-23091">
Analysis:  Inkonsistenzen in Variablen oder Werten.
</nierror>
<nierror code="-23090">
Analysis:  Enthält mehr als eine Variable.
</nierror>
<nierror code="-23089">
Analysis:  Enthält Variablen.
</nierror>
<nierror code="-23088">
Analysis:  Falscher Variablenname.
</nierror>
<nierror code="-23087">
Analysis:  Die Formel enthält einen unzulässigen Buchstaben oder eine nicht definierte Variable.
</nierror>
<nierror code="-23086">
Analysis:  Falscher Funktionsaufruf.
</nierror>
<nierror code="-23085">
Analysis:  Falsches Zahlenformat.
</nierror>
<nierror code="-23084">
Analysis:  Falscher Dezimalpunkt.
</nierror>
<nierror code="-23083">
Analysis:  Klammerproblem am Ende.
</nierror>
<nierror code="-23082">
Analysis:  Klammerproblem am Anfang.
</nierror>
<nierror code="-23081">
Analysis:  Klammerproblem.
</nierror>
<nierror code="-23055">
Analysis:  Argument liegt nicht im gültigen Bereich [0,1).
</nierror>
<nierror code="-23054">
Analysis:  Variablen nicht eindeutig.
</nierror>
<nierror code="-23053">
Analysis:  Signallänge ist keine Potenz von 2 und >= 4.
</nierror>
<nierror code="-23052">
Analysis:  Signallänge ist keine Primzahl und >= 5.
</nierror>
<nierror code="-23051">
Analysis:  Signallänge ist keine Potenz von 2.
</nierror>
<nierror code="-23050">
Analysis:  Signallänge ist kein Vielfaches der Zahl.
</nierror>
<nierror code="-23049">
Analysis:  Ungültige Fensterlänge.
</nierror>
<nierror code="-23048">
Analysis:  Ungültiges Zeitinkrement.
</nierror>
<nierror code="-23047">
Analysis:  Das Argument liegt außerhalb des gültigen Bereichs [0,100].
</nierror>
<nierror code="-23046">
Analysis:  Leeres Array.
</nierror>
<nierror code="-23045">
Analysis:  n<k
</nierror>
<nierror code="-23044">
Analysis:  Argument liegt nicht im gültigen Bereich (0,1].
</nierror>
<nierror code="-23043">
Analysis:  Argument liegt nicht im gültigen Bereich (0,1].
</nierror>
<nierror code="-23042">
Analysis:  Negatives Argument.
</nierror>
<nierror code="-23041">
Analysis:  Nicht genau zwei Variablen.
</nierror>
<nierror code="-23040">
Analysis:  Ableitung liegt nicht im gültigen Bereich.
</nierror>
<nierror code="-23039">
Analysis:  Parameterproblem.
</nierror>
<nierror code="-23038">
Analysis:  Keine Variablen im Ausdruck.
</nierror>
<nierror code="-23037">
Analysis:  Nicht genau zwei Funktionen.
</nierror>
<nierror code="-23036">
Analysis:  Unterschiedliche Parameter.
</nierror>
<nierror code="-23035">
Analysis:  Nicht-positive Zahl.
</nierror>
<nierror code="-23034">
Analysis:  Schlecht konditioniertes System.
</nierror>
<nierror code="-23033">
Analysis:  Vektoren haben unterschiedliche Abmessungen oder sind leer.
</nierror>
<nierror code="-23032">
Analysis:  Maximum existiert nicht.
</nierror>
<nierror code="-23031">
Analysis:  Ungültiger Punkt.
</nierror>
<nierror code="-23030">
Analysis:  Die Bedingung m >= n >= 0 wurde nicht eingehalten, oder die Matrix der Ableitungen hat die falsche Dimension.
</nierror>
<nierror code="-23029">
Analysis:  Die Ausführung des Levenberg-Marquardt-VIs ist fehlgeschlagen. 
</nierror>
<nierror code="-23028">
Analysis:  Falsche Modellgleichung.
</nierror>
<nierror code="-23027">
Analysis:  Nicht genau eine Variable.
</nierror>
<nierror code="-23026">
Analysis:  Kein Optimum gefunden.
</nierror>
<nierror code="-23025">
Analysis:  Ungültiges Tripel (a,b,c).
</nierror>
<nierror code="-23024">
Analysis:  Keine Nullstelle gefunden.
</nierror>
<nierror code="-23023">
Analysis:  Falsche Start-Dimensionen.
</nierror>
<nierror code="-23022">
Analysis:  Nicht-positive Genauigkeit oder nicht-positives Delta x(h).
</nierror>
<nierror code="-23021">
Analysis:  Beide Funktionswerte haben das gleiche Vorzeichen.
</nierror>
<nierror code="-23020">
Analysis:  Linker Punkt ist größer als rechter Punkt.
</nierror>
<nierror code="-23019">
Analysis:  Rechter Punkt ist eine Nullstelle.
</nierror>
<nierror code="-23018">
Analysis:  Linker Punkt ist eine Nullstelle.
</nierror>
<nierror code="-23017">
Analysis:  Mehrere Nullstellen.
</nierror>
<nierror code="-23016">
Analysis:  Singuläre Eigenvektor-Matrix.
</nierror>
<nierror code="-23015">
Analysis:  X0 ist leer.
</nierror>
<nierror code="-23014">
Analysis:  A und X0 haben unterschiedliche Abmessungen.
</nierror>
<nierror code="-23013">
Analysis:  Matrix-Vektor Konflikt.
</nierror>
<nierror code="-23012">
Analysis:  Nicht-positive Genauigkeit.
</nierror>
<nierror code="-23011">
Analysis:  Nicht-positive Schrittweite.
</nierror>
<nierror code="-23010">
Analysis:  Fehlerhafte Eingabe (Cash-Karp-Algorithmus).
</nierror>
<nierror code="-23009">
Analysis:  Fehlerhafte Eingabe (Runge-Kutta-Verfahren).
</nierror>
<nierror code="-23008">
Analysis:  Fehlerhafte Eingabe (Euler-Verfahren).
</nierror>
<nierror code="-23007">
Analysis:  Keine Datei mit Graphen.
</nierror>
<nierror code="-23006">
Analysis:  Ungültiger Pfad.
</nierror>
<nierror code="-23005">
Analysis:  Negative Entfernung.
</nierror>
<nierror code="-23004">
Analysis:  Anzahl der Farbpaletten liegt ausserhalb des Bereiches.
</nierror>
<nierror code="-23003">
Analysis:  Anzahl der Konturen liegt ausserhalb des Bereiches.
</nierror>
<nierror code="-23002">
Analysis:  Abweichungen zwischen Funktion, Variablen und Koordinaten.
</nierror>
<nierror code="-23001">
Analysis:  Syntaxfehler bei der Auflösung.
</nierror>
<nierror code="-23000">
Analysis:  Beginn der Fehlercodes zur technischen Mathematik.
</nierror>
<nierror code="-20999">
Analysis:  Schwerwiegender Algorithmusfehler. Rufen Sie den Support von National Instruments an.
</nierror>
<nierror code="-20699">
Analysis:  Ungültiges Format der Datei mit den Daten für die Wavelet-Filterbank.
</nierror>
<nierror code="-20698">
Analysis:  Die Datei mit den Daten für die Wavelet-Filterbank kann nicht geöffnet werden.
</nierror>
<nierror code="-20697">
Analysis:  Die Wavelet Packet Session oder das Handle muss auf eine komplette Baumstruktur verweisen.
</nierror>
<nierror code="-20696">
Analysis:  Die Wavelet Packet Session oder das Handle ist ungültig, oder der Speicherbereich, auf den es verweist, enthält nicht die notwendigen Daten.
</nierror>
<nierror code="-20695">
Analysis:  Wavelet-Koeffizienten haben ungültige Dimensionen.
</nierror>
<nierror code="-20694">
Analysis:  Ungültiger optionaler Parameter für die Suche des optimalen Pfades.
</nierror>
<nierror code="-20693">
Analysis:  Der Parameter "trend level" darf nicht kleiner als Null und nicht größer als 1,0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20692">
Analysis:  Der Parameter "time step" muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20691">
Analysis:  Bei dem Knoten muss es sich um einen Anschlussknoten handeln.
</nierror>
<nierror code="-20690">
Analysis:  Der Knoten darf kein Anschlussknoten sein.
</nierror>
<nierror code="-20689">
Analysis:  Der Pfad- oder Knoten-String darf nur "0" oder "1" enthalten.
</nierror>
<nierror code="-20688">
Analysis:  Die Länge der Analyse- und Synthesefilter muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20687">
Analysis:  Der Grad der Zerlegung (refinement level) zur Berechnung des Mutterwavelet muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20686">
Analysis:  Der Parameter "Shift" muss entweder 0 oder 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-20685">
Analysis:  "Shift" darf nicht kleiner als Null sein und muss kleiner als die Parameter "decimation factor" und "interpolation factor" sein.
</nierror>
<nierror code="-20684">
Analysis:  Der Parameter "interpolation factor" muss größer oder gleich Zwei sein.
</nierror>
<nierror code="-20683">
Analysis:  Der Parameter "decimation factor" muss größer oder gleich Zwei sein.
</nierror>
<nierror code="-20682">
Analysis:  Der Bereich für die Wavelet-Zerlegung muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20681">
Analysis:  Ungültiger Wavelet-Typ ausgewählt
</nierror>
<nierror code="-20665">
Analysis:  Der Parameter "largest order" muss größer als der Parameter "initial order" sein und darf zwei Drittel der Länge des Eingangssignals nicht überschreiten.
</nierror>
<nierror code="-20664">
Analysis:  Der Parameter "initial order" darf nicht kleiner als 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-20663">
Analysis:  Die Ordnung des AR-Modells (AR = Autoregressiv) muss größer oder gleich der Anzahl der komplexen Sinuskurven sein.
</nierror>
<nierror code="-20662">
Analysis:  Die Anzahl komplexer Sinuskurven muss größer als Null und kleiner als zwei Drittel der Länge des  Eingangssignals sein.
</nierror>
<nierror code="-20661">
Analysis:  Die Ordnung des AR-Modells (AR = Autoregressiv) muss größer als Null sein und darf zwei Drittel der Länge des Eingangssignals nicht überschreiten.
</nierror>
<nierror code="-20644">
Analysis:  Der Index des in der Refnum gespeicherten 2D-Arrays liegt außerhalb des gültigen Bereiches.
</nierror>
<nierror code="-20643">
Analysis:  Diese Operation wird von der Refnum nicht unterstützt.
</nierror>
<nierror code="-20642">
Analysis:  Ungültige Refnum.
</nierror>
<nierror code="-20641">
Analysis:  Fehler bei der Refnum-Erstellung.
</nierror>
<nierror code="-20630">
Analysis:  Die Parameter zu den Frequenzinformationen sind für die weitere Berechnung ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20629">
Analysis:  Die Parameter zu den Fensterinformationen sind für die weitere Berechnung ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20628">
Analysis:  Die Dimensionen des Kernels müssen größer als Null und eine Potenz von Zwei sein. Die Spaltengröße des Kernels muss 2^(ceil(log2(Ls-1))) sein, wobei Ls die Länge des Eingangssignals ist.
</nierror>
<nierror code="-20627">
Analysis:  Die Varianz des Gauß'schen Fensters muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20626">
Analysis:  Die Größe des Fensters muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20625">
Analysis:  Der Wert des Parameters "number of terms" muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20624">
Analysis:  Der Wert des Parameters "oversampling rate" muss größer oder gleich Eins sein.
</nierror>
<nierror code="-20623">
Analysis:  Der Wert des Parameters "order" muss größer oder gleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20622">
Analysis:  Der Wert des Parameters "time interval" muss eine Potenz von Zwei sein.
</nierror>
<nierror code="-20621">
Analysis:  Der Wert des Parameters "time interval" muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20604">
Analysis:  Die Auswahl für den Parameter mit Enum-Datentyp ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20603">
Analysis:  Die Anzahl der Frequenzbalken muss größer als Null und eine Potenz von Zwei sein.
</nierror>
<nierror code="-20602">
Analysis:  Die Abtastrate muss größer als Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20601">
Analysis:  Array für Eingangssignal ist leer.
</nierror>
<nierror code="-20511">
Analysis:  CVI konnte die benötigte Mutex nicht erzeugen.
</nierror>
<nierror code="-20510">
Analysis:  CVI konnte die angegebene Funktion in der DLL nicht finden.
</nierror>
<nierror code="-20509">
Analysis:  CVI konnte die DLL des Spectral Measurement Toolset nicht laden.
</nierror>
<nierror code="-20508">
Analysis:  Ungültiges Handle für SMT-Session.
</nierror>
<nierror code="-20507">
Analysis:  Ungültiger Typ für Bildung des Mittelwertes.
</nierror>
<nierror code="-20506">
Analysis:  Ungültiger Typ der eingehenden Spektrumdaten.
</nierror>
<nierror code="-20505">
Analysis:  Es müssen entweder FFT-Unterteilungen oder eine Auflösungsbandbreite (RBW) angegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-20504">
Analysis:  Die Abtastfrequenz sollte größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20503">
Analysis:  Der interne Puffer ist durch Eingangsdaten übergelaufen.
</nierror>
<nierror code="-20502">
Analysis:  Die FFT-Größe muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20501">
Analysis:  Der Zoom-Faktor muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20337">
Analysis:  Der angegebene Zeitstempel hat das Ende des Bereichs überschritten.
</nierror>
<nierror code="-20336">
Analysis:  Die Werte des X-Arrays für die Angaben zum Bereich müssen monoton steigend sein.
</nierror>
<nierror code="-20335">
Analysis:  Signalverläufe sind nicht zusammenhängend
</nierror>
<nierror code="-20334">
Analysis:  Signalverläufe, die zeitlich mehr als das 10-fache des längsten Signalverlaufs auseinanderliegen, können nicht miteinander abgeglichen werden.
</nierror>
<nierror code="-20333">
Analysis:  Zwei Signalverläufe mit dem selben dt können nicht miteinander abgeglichen werden, wenn die Samples nicht phasengleich aufgenommen werden.
</nierror>
<nierror code="-20332">
Analysis:  Interner Fehler: Die Anzahl der Thread-Attribute ist kleiner Null. Sollte dieses Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments.
</nierror>
<nierror code="-20331">
Analysis:  Interner Fehler: Der Strukturzeiger für Parameter ist NULL (wahrscheinlich hervorgerufen durch Änderungen am Blockdiagramm des aufrufenden VIs). Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit unserem technischen Support in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20330">
Analysis:  Interner Fehler: Der Ergebniszeiger ist NULL (wahrscheinlich hervorgerufen durch Änderungen am Blockdiagramm des aufrufenden VIs). Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support von National Instruments in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20329">
Analysis:  Interner Fehler: Der Strukturzeiger für den Cursor ist NULL (wahrscheinlich hervorgerufen durch Änderungen am Blockdiagramm des aufrufenden VIs). Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support von National Instruments in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20328">
Analysis:  Die Initialisierung eines kritischen Abschnitts im Messcode ist fehlgeschlagen. Warscheinlich steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung. Sollte dieses Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments.
</nierror>
<nierror code="-20327">
Analysis:  Ausnahmefehler im Messcode. Bitte prüfen Sie, ob genügend Speicherplatz vorhanden ist. Sollte dieses Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments.
</nierror>
<nierror code="-20326">
Analysis:  Die Anstiegsgeschwindigkeit ist unendlich, da die Anstiegs- oder die Abfallzeit Null ist.
</nierror>
<nierror code="-20325">
Analysis:  Interner Fehler: Ungültige ID für die Messung. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments.
</nierror>
<nierror code="-20324">
Analysis:  Interner Fehler: Es liegen zwei Messungen mit derselben ID vor. Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support von National Instruments in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20323">
Analysis:  Die Werte für die Flankenanzahl, Pulsnummer und Periode müssen größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20322">
Analysis:  Interner Fehler: Die Attributnummer verweist auf keinen gültigen Parameter. Überprüfen Sie die Eingänge <b>Referenzpegel</b>, <b>Prozentuale Pegeleinstellungen</b> und <b>Pegeleinstellungen</b>.
</nierror>
<nierror code="-20321">
Analysis:  Interner Fehler: Session-Handle der Messung ist ungültig. Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support von National Instruments in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20320">
Analysis:  Interner Fehler: Die gewünschte Messung ist nicht verfügbar. Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit dem technischen Support von National Instruments in Verbindung.
</nierror>
<nierror code="-20319">
Analysis:  Die Periodendauer des Signalverlaufs ist für die Messung zu kurz.
</nierror>
<nierror code="-20318">
Analysis:  Das Resultat ist keine Zahl (NaN) oder unendlich.
</nierror>
<nierror code="-20317">
Analysis:  Die Parameterwert für die Größe des Histogramms ist kleiner oder gleich 0.
</nierror>
<nierror code="-20316">
Analysis:  Der Parameter der Przentmethode ist nicht zulässig. Überprüfen Sie die Enum-Eingabe der Methode.
</nierror>
<nierror code="-20315">
Analysis:  Parameter dt des Signalverlaufs ist <= 0.
</nierror>
<nierror code="-20314">
Analysis:  Ungültiger Parameter für Einheiten des Bezugspegels. Überprüfen Sie den Eingang <b>Referenz-Einheiten</b>.
</nierror>
<nierror code="-20313">
Analysis:  Die Referenzpegel genügen nicht den Erfordernissen.
</nierror>
<nierror code="-20312">
Analysis:  Die Eingangsgröße des Signalverlaufs ist Null.
</nierror>
<nierror code="-20311">
Analysis:  Für die Signalvermessung steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung.
</nierror>
<nierror code="-20310">
Analysis:  Der Signalverlauf enthielt nicht genügend Flanken zur Ausführung dieser Messung. Eine Flanke ist definiert als Übergang zwischen den Signalzuständen "High" und "Low". Überprüfen Sie die Signallänge, die Referenzpegel und die Einheiten der Referenzpegel.
</nierror>
<nierror code="-20309">
Analysis:  Das Histogramm kann nicht verwendet werden, da die Amplitude des Signals Null ist.
</nierror>
<nierror code="-20308">
Analysis:  Das Signal hat den mittleren Pegel nicht oft genug durchschritten, um diese Messung durchführen zu können. Überprüfen Sie die Signallänge, die Bezugspegel und die Angabe der Bezugspegel.
</nierror>
<nierror code="-20307">
Analysis:  Frequenz ist kein Vielfaches von Abtastrate/Abtastungen.
</nierror>
<nierror code="-20306">
Analysis:  Die beiden Zeit-Signalformen enthalten unterschiedliche dt.
</nierror>
<nierror code="-20305">
Analysis:  Die beiden Signalverläufe der Zeitsignale enthalten eine unterschiedliche Anzahl an Datenpunkten.
</nierror>
<nierror code="-20304">
Analysis:  Mindestens eine der Zeit-Signalformen enthält nicht das richtige dt, um mit der Mittelwertbildung fortzufahren.
</nierror>
<nierror code="-20303">
Analysis:  Mindestens ein Signalverlauf der Zeitsignale enthält nicht die erforderliche Anzahl an Datenpunkten, um mit der Mittelung fortzufahren.
</nierror>
<nierror code="-20302">
Analysis:  Der Signalverlauf des Zeitsignals enthält ein falsches dt und kann nicht mit der Mittelung fortfahren.
</nierror>
<nierror code="-20301">
Analysis:  Der Signalverlauf des Zeitsignals hat zu wenig gültige Datenpunkte, um mit der Mittelung fortzufahren.
</nierror>
<nierror code="-20207">
Analysis:  Die obere Grenze ist kleiner als die untere Grenze.
</nierror>
<nierror code="-20206">
Analysis:  Delta n ist negativ.
</nierror>
<nierror code="-20205">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastungen ist kleiner als die Fensterlänge.
</nierror>
<nierror code="-20204">
Analysis:  Die Fensterlänge ist nicht positiv.
</nierror>
<nierror code="-20203">
Analysis:  Der Zeitzuwachs ist nicht positiv.
</nierror>
<nierror code="-20202">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastungen ist negativ.
</nierror>
<nierror code="-20201">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastungen ist nicht-positiv.
</nierror>
<nierror code="-20165">
Analysis:  Die Anfangsbedingung entspricht nicht dem PDE-Klasseneingang.
</nierror>
<nierror code="-20164">
Analysis:  Die Randbedingung entspricht nicht dem PDE-Klasseneingang.
</nierror>
<nierror code="-20163">
Analysis:  Der Bereich entspricht nicht dem PDE-Klasseneingang.
</nierror>
<nierror code="-20162">
Analysis:  Die rechte Seite der PDE entspricht nicht dem PDE-Klasseneingang.
</nierror>
<nierror code="-20161">
Analysis:  Die Gleichung entspricht nicht dem PDE-Klasseneingang.
</nierror>
<nierror code="-20158">
Analysis:  Die Größe der Anfangsbedingung der PDE ist nicht kompatibel mit der Gittergröße des Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20157">
Analysis:  Die Größe der Randbedingung der PDE ist nicht kompatibel mit der Gittergröße des Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20156">
Analysis:  Die Größe der rechten Seite der PDE ist nicht kompatibel mit der Gittergröße des Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20155">
Analysis:  Die Anzahl der Randpunkte im polygonalen Bereich muss größer oder gleich 3 sein.
</nierror>
<nierror code="-20154">
Analysis:  Die Anzahl der Gitterpunkte im polygonalen Bereich ist 0.
</nierror>
<nierror code="-20153">
Analysis:  Die Anzahl der Raumwerte muss größer oder gleich 3 sein.
</nierror>
<nierror code="-20152">
Analysis:  Die Anzahl der Zeitwerte muss größer oder gleich 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-20151">
Analysis:  Der Endpunkt muss größer sein als der Startpunkt.
</nierror>
<nierror code="-20145">
Analysis:  Jede unabhängige Variable muss die gleiche Anzahl an Werten enthalten wie die abhängige Variable.
</nierror>
<nierror code="-20144">
Analysis:  Die Interpolationsgröße muss größer oder gleich der Datengröße sein.
</nierror>
<nierror code="-20143">
Analysis:  Ein Eingangswert liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20142">
Analysis:  Die Positionen im Bereich für die Interpolation (xi, yi, ...) müssen die gleiche Dimension und Größe haben.
</nierror>
<nierror code="-20141">
Analysis:  Der Eingang muss ungleich Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20140">
Analysis:  Der Eingang muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20131">
Analysis:  Die Ordnung muss kleiner oder gleich dem Grad sein.
</nierror>
<nierror code="-20130">
Analysis:  Die Eingabe ist keine Primzahl.
</nierror>
<nierror code="-20129">
Analysis:  Die Größe des Eingangs-Arrays ist keine Potenz des Radix.
</nierror>
<nierror code="-20128">
Analysis:  Die Größe der Hadamard-Matrix erfüllt nicht die Anforderungen. Gültige Größen sind 2^k, 12*2^k und 20*2^k, wobei k > 0 ist.
</nierror>
<nierror code="-20127">
Analysis:  Die Anzahl der Samples ist kleiner als die Anzahl unbekannter Parameter.
</nierror>
<nierror code="-20126">
Analysis:  Nicht genügend Speicher zum Ausführen der angegebenen Routine im Analyse-Arbeitsbereich.
</nierror>
<nierror code="-20125">
Analysis:  Der Analyse-Arbeitsbereich kann nicht freigegeben werden.
</nierror>
<nierror code="-20124">
Analysis:  Der Analyse-Arbeitsbereich wurde gesperrt.
</nierror>
<nierror code="-20123">
Analysis:  Der Analyse-Arbeitsbereich ist nicht leer.
</nierror>
<nierror code="-20122">
Analysis:  Der Analyse-Arbeitsbereich ist leer.
</nierror>
<nierror code="-20121">
Analysis:  Der Analyse-Arbeitsbereich wurde bereits aktiviert.
</nierror>
<nierror code="-20120">
Analysis:  Die Größe des Analyse-Arbeitsbereichs wurde bereits eingestellt.
</nierror>
<nierror code="-20119">
Analysis:  Die Anzahl der Werte ist ungleich drei.
</nierror>
<nierror code="-20118">
Analysis:  Der Eingangswert ist größer als 1 oder kleiner als -1.
</nierror>
<nierror code="-20117">
Analysis:  Signifikanz verloren.
</nierror>
<nierror code="-20116">
Analysis:  Keine passende Lösung gefunden.
</nierror>
<nierror code="-20115">
Analysis:  Die FFT-Größe muss größer als null sein. 
</nierror>
<nierror code="-20114">
Analysis:  Der Startwert, der mit dem das VI 'Zähler für Nullstellen eines reellen Polynoms' verbunden ist, ist größer als der Endwert.
</nierror>
<nierror code="-20113">
Analysis:  Der Endwert, der mit dem VI "Zähler für Nullstellen eines reellen Polynoms" verbunden ist, ist eine Nullstelle.
</nierror>
<nierror code="-20112">
Analysis:  Der Startwert, der mit dem VI "Zähler für Nullstellen eines reellen Polynoms" verbunden ist, ist eine Nullstelle.
</nierror>
<nierror code="-20111">
Analysis:  Die Polynomialkoeffizienten am Eingang sind alle null.
</nierror>
<nierror code="-20108">
Analysis:  Das Eingangspolygon ist weder konvex noch einfach.
</nierror>
<nierror code="-20107">
Analysis:  Der Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Der gültige Bereich lautet [0, pi].
</nierror>
<nierror code="-20106">
Analysis:  Der Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs. Der gültige Bereich lautet [0, pi/2].
</nierror>
<nierror code="-20105">
Analysis:  Der Wert liegt außerhalb des gültigen Bereichs.  Der gültige Bereich lautet [0, 1].
</nierror>
<nierror code="-20104">
Analysis:  Die Eingangsparameter enthalten mindestens einen Wert, der keine Zahl ist (NaN).
</nierror>
<nierror code="-20103">
Analysis:  Die Ordnung muss größer oder gleich null sein.
</nierror>
<nierror code="-20102">
Analysis:  Für die Verschiebung gilt: |Verschiebung| < Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20101">
Analysis:  Der Höchstwert des Parameters muss größer sein als der Mindestwert.
</nierror>
<nierror code="-20099">
Analysis:  Die AR-Ordnung muss größer oder gleich der Anzahl der komplexen Sinusformen sein.
</nierror>
<nierror code="-20098">
Analysis:  Die AR-Ordnung darf nicht größer als zwei Drittel der Anzahl der Abtastungen sein.
</nierror>
<nierror code="-20097">
Analysis:  Die Anzahl der komplexen Sinusformen darf nicht größer als zwei Drittel der Anzahl der Abtastungen sein.
</nierror>
<nierror code="-20096">
Analysis:  Die AR-Ordnung muss > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20095">
Analysis:  Die Anzahl der komplexen Sinusformen muss > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20094">
Analysis:  Die Größe eines der  Arrays für die Anfangs- oder Endbedingungen ist nicht korrekt.
</nierror>
<nierror code="-20093">
Analysis:  df muss > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20092">
Analysis:  Die Doppel-Funktion existiert nicht.
</nierror>
<nierror code="-20091">
Analysis:  Das Gabor-Koeffizienten-Array hat nicht die korrekte Größe.
</nierror>
<nierror code="-20090">
Analysis:  Die Ordnung des Gabor-Spektrogramms muss >= 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20089">
Analysis:  Die Rate für die Überabtastung, N / dM, muss >= 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-20088">
Analysis:  Die Division der Länge des Analyse- oder Synthese-Fensters durch die Anzahl der Frequenzunterteilungen, N, muss eine gerade Zahl ergeben. N muss eine Potenz von 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-20087">
Analysis:  Die Division des Analyse- oder Synthese-Fensters durch das Gabor-Zeitabtastintervall, dM, muss eine gerade Zahl ergeben.
</nierror>
<nierror code="-20086">
Analysis:  Die Fensterlänge muss > 2 und eine Potenz von 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-20085">
Analysis:  Die Größe des Eingangsarrays und seiner Hilberttransformierten müssen gleich sein
</nierror>
<nierror code="-20084">
Analysis:  Das Zeit-Inkrement darf nicht gößer sein als (Fensterlänge)/4.
</nierror>
<nierror code="-20083">
Analysis:  Fensterlänge muß > 4 und eine Potenz von 2 sein
</nierror>
<nierror code="-20082">
Analysis:  Das Zeit-Inkrement darf nicht gößer sein als dM
</nierror>
<nierror code="-20081">
Analysis:  dN oder Zeitintervall muß größer 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20080">
Analysis:  Das Zeit-Inkrement muß gößer sein als (Fensterlänge)/16
</nierror>
<nierror code="-20079">
Analysis:  Der Startwert ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20078">
Analysis:  Diese Funktion wird auf der verwendeten Plattform nicht unterstützt.
</nierror>
<nierror code="-20077">
Analysis:  Die Zeitwerte sind nicht in aufsteigend geordnet.
</nierror>
<nierror code="-20076">
Analysis:  Der Punkt, an dem die Abtastrate und -tiefe neu berechnet werden soll, kann nicht ermittelt werden, wenn das Signal geringer als das Eingangssignal ist.
</nierror>
<nierror code="-20075">
Analysis:  Der Filterpuffer läuft über.
</nierror>
<nierror code="-20074">
Analysis:  Beim Neuordnen von Eigenwerten können einige komplexe Werte verändert werden.
</nierror>
<nierror code="-20073">
Analysis:  Die Eigenwerte können nicht neu geordnet werden, da einige zu nahe beieinander liegen.
</nierror>
<nierror code="-20072">
Analysis:  Der Logarithmus der Eingangsmatrix kann nicht bestimmt werden.
</nierror>
<nierror code="-20071">
Analysis:  Die Eingangsmatrix ist nicht positiv definit.
</nierror>
<nierror code="-20070">
Analysis:  Die Matrizen müssen gleich groß sein.
</nierror>
<nierror code="-20069">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastwerte muss größer oder gleich null sein.
</nierror>
<nierror code="-20068">
Analysis:  Mindestens ein Element der Eingangsparameter ist "Inf" (Unendlich), "NaN" (keine Zahl), DBL_MAX oder DBL_MIN.
</nierror>
<nierror code="-20067">
Analysis:  Entweder die Eingangsgrundfrequenz oder die Abtastrate ist 0.
</nierror>
<nierror code="-20066">
Analysis:  Die Information in der IIR-Filterstruktur ist nicht korrekt
</nierror>
<nierror code="-20065">
Analysis:  Die Elemente im Vektor können nicht alle Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20064">
Analysis:  Der Status des intenen Speichers für diese Funktion wurde nicht korrekt initialisiert.
</nierror>
<nierror code="-20063">
Analysis:  Die Koeffizienten des Polynoms sind ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20062">
Analysis:  Die maximale Anzahl von Durchläufen wurde überschritten.
</nierror>
<nierror code="-20061">
Analysis:  Die Auswahl ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="-20060">
Analysis:  Fehler durch Division durch Null.
</nierror>
<nierror code="-20059">
Analysis:  Negative Anzahl Fehler
</nierror>
<nierror code="-20058">
Analysis:  Ungültige Anzahl an Dimensionen oder abhängigen Variablen
</nierror>
<nierror code="-20057">
Analysis:  Der Parameter zur beta-Funktion sollte 0 < p < 1 sein
</nierror>
<nierror code="-20056">
Analysis:  Die Kreuztabelle enthält eine negative Zahl.
</nierror>
<nierror code="-20055">
Analysis:  Die Anzahl der Kategorien oder Abtastwerte muß größer eins sein.
</nierror>
<nierror code="-20054">
Analysis:  Die Wahrscheinlichkeit muß größer gleuc Null und kleiner eins sein.
</nierror>
<nierror code="-20053">
Analysis:  Die Zahl muss zwischen 0 und 1 liegen.
</nierror>
<nierror code="-20052">
Analysis:  Der Freiheitsgrad muss größer als 0 und kleiner als die Länge der Eingangssequenz sein.
</nierror>
<nierror code="-20051">
Analysis:  Alle Werte in der ersten Spalte der x-Matrix müssen 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-20050">
Analysis:  Die interpolierte Funktion hat am angegebenen Wert eine Polstelle.
</nierror>
<nierror code="-20049">
Analysis:  Die x-Werte müssen unterschiedlich sein.
</nierror>
<nierror code="-20048">
Analysis:  Das 'Random Effect'-Modell gilt in diesem Fall nicht. Es kann nur das 'Fixed Effect'-Modell ausgewählt werden.
</nierror>
<nierror code="-20047">
Analysis:  Die Daten sind unausgewogen.  Alle Zellen müssen die gleiche Anzahl an Beobachtungen enthalten.
</nierror>
<nierror code="-20046">
Analysis:  Es trat ein Überlauf in der Berechnung auf
</nierror>
<nierror code="-20045">
Analysis:  Die Gesamtanzahl der Datenpunkte muss gleich dem Produkt aus jedem Level mit der Anzahl Beobachtungen pro Zelle sein.
</nierror>
<nierror code="-20044">
Analysis:  An einigen Level eines Faktors wurden null Beobachtungen gemacht.
</nierror>
<nierror code="-20043">
Analysis:  Der Level der Faktoren liegt bei einigen Werten außerhalb des zulässigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20042">
Analysis:  Die Anzahl der Level liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
</nierror>
<nierror code="-20041">
Analysis:  Das Gleichungssystem kann nicht gelöst werden, da die Eingangsmatrix singulär ist.
</nierror>
<nierror code="-20040">
Analysis:  Die Eingangsmatrix muß eine Quadratmatrix sein.
</nierror>
<nierror code="-20039">
Analysis:  Die Anzahl der Spalten in der ersten Matrix ist nicht gleich der Anzahl der Zeilen in der zweiten Matrix oder dem zweiten Vektor.
</nierror>
<nierror code="-20038">
Analysis:  Die Anzahl der Intervalle muß > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20037">
Analysis:  Die Anzahl der Datenpunkte im Array der Y-Werte muss größer als die Ordnung sein.
</nierror>
<nierror code="-20036">
Analysis:  Die Elemente des Arrays mit den y-Werten müssen ungleich 0 und entweder alle negativ oder alle positiv sein.
</nierror>
<nierror code="-20035">
Analysis:  Für Normalisierung muß die Standardabweichung größer Null sein.
</nierror>
<nierror code="-20034">
Analysis:  Für diesen Filter muß die Anzahl der Koeffizienten gerade sein.
</nierror>
<nierror code="-20033">
Analysis:  Für diesen Filter muß die Anzahl der Koeffizienten ungerade sein.
</nierror>
<nierror code="-20032">
Analysis:  Die linke Ordnung des Filters muss >= 0 sein.
Die rechte Ordnung des Filters muss < Größe sein. 
</nierror>
<nierror code="-20031">
Analysis:  Der Filter kann mit den angegebenen Eingangswerten nicht erstellt werden.
</nierror>
<nierror code="-20030">
Analysis:  Für den Streuungskoeffizienten, die Streuung und die Schrittweite u gilt:  0 <= Streuung <= u.
</nierror>
<nierror code="-20029">
Analysis:  Für die Schrittweite u gilt:  0 <= u <= 0,1.
</nierror>
<nierror code="-20028">
Analysis:  Der Wert der Dämpfung muß größer als die Welligkeit-Amplitude sein.
</nierror>
<nierror code="-20027">
Analysis:  Der Endwert muß > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20026">
Analysis:  Die Breite muß > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20025">
Analysis:  Die Dämpfung muß größer 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20024">
Analysis:  Die Welligkeitsamplitude muss > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20023">
Analysis:  Folgende Bedingung muss erfüllt sein:  0 < f_l <= f_h <= fs/2.
</nierror>
<nierror code="-20022">
Analysis:  Für den Dämpfungsfaktor gilt:  0 < Dämpfungsfaktor <= Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20021">
Analysis:  Die Ordnung muss größer als 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20020">
Analysis:  Für die Grenzfrequenz fc gilt:  0 <= fc <= fs/2.
</nierror>
<nierror code="-20019">
Analysis:  Der obere Wert muß >= dem unteren Wert sein.
</nierror>
<nierror code="-20018">
Analysis:  Die folgende Bedingung muss erfüllt sein:  0 <= (Index + Länge) < Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20017">
Analysis:  Die folgende Bedingung muss erfüllt sein:  0 <= Index < Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20016">
Analysis:  dt muss > 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20015">
Analysis:  dt muss >= 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20014">
Analysis:  Die folgende Bedingung muss erfüllt sein:  0 <= (Impulspause + Impulsdauer) < Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20013">
Analysis:  Für die Breite gilt: 0 < Breite < Abtastwerte.
</nierror>
<nierror code="-20012">
Analysis:  Die Anzahl der Perioden muss > 0 und <= der Anzahl der Abtastwerte sein.
</nierror>
<nierror code="-20011">
Analysis:  Das Tastverhältnis muß gleich sein oder zwischen 0 und 100 fallen: 0 <= Tastverhältnis <= 100.
</nierror>
<nierror code="-20010">
Analysis:  Die maximal zulässige Größe der Transformierten wurde überschritten.
</nierror>
<nierror code="-20009">
Analysis:  Die Größe des Eingangsarrays muß eine Potenz von 2 sein:  Größe = 2^m, 0<m<23.
</nierror>
<nierror code="-20008">
Analysis:  Das Eingangsarray enthält für diese Funktion nicht die richtige Anzahl an Werten.
</nierror>
<nierror code="-20007">
Analysis:  Die Sample-Anzahl muss größer oder gleich 3 sein.
</nierror>
<nierror code="-20006">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastwerte muß >= 2 sein.
</nierror>
<nierror code="-20005">
Analysis:  Die Anzahl der Samples muss >= 1 sein.
</nierror>
<nierror code="-20004">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastwerte muß >= 0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20003">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastwerte muß >0 sein.
</nierror>
<nierror code="-20002">
Analysis:  Die Eingangsequenz muß die gleiche Größe haben.
</nierror>
<nierror code="-20001">
Analysis:  Für die Durchführung des angegebenen Vorgangs ist nicht genug Speicherplatz vorhanden.
</nierror>
<nierror code="20001">
Analysis:  Der Rang der Matrix ist geringer als ihre Ordnung.
</nierror>
<nierror code="20002">
Analysis:  Die Anzahl der Abtastwerte muss größer null sein.
</nierror>
<nierror code="20003">
Analysis:  Die Matrix ist singulär.
</nierror>
<nierror code="20004">
Analysis:  Matrizen oder Vektoren haben nicht dieselbe Größe.
</nierror>
<nierror code="20005">
Analysis:  LabVIEW kann verallgemeinerte Eigenwerte nicht neu anordnen.
</nierror>
<nierror code="20006">
Analysis:  Das Resultat der Berechnung ist möglicherweise nicht akurat.
</nierror>
<nierror code="20007">
Analysis:  Die Eingabe ist keine gültige Cholesky-Faktorisierung.
</nierror>
<nierror code="20008">
Analysis:  Die Matrix ist nicht positiv definit.
</nierror>
<nierror code="20010">
Analysis:  Die Größen der Eingangsmatrizen entsprechen nicht den vorgegebenen Bedingungen.
</nierror>
<nierror code="20011">
Analysis:  Die übergebene Standardabweichung ist ungültig.
</nierror>
<nierror code="20012">
Analysis:  Das Eingangspolynom ist leer.
</nierror>
<nierror code="20020">
Analysis:  Einige Frequenzen verstoßen gegen das Nyquist-Kriterium.
</nierror>
<nierror code="20030">
Analysis:  Mindestens ein Element der Eingangsmatrix ist "Inf" (Unendlich) oder "NaN" (keine Zahl).
</nierror>
<nierror code="20031">
Analysis:  Die maximal erlaubte Ordnung wurde überschritten.
</nierror>
<nierror code="20307">
Analysis:  Frequenz wurde auf das nächstliegende Vielfache von Abtastrate/Abtastungen gesetzt.
</nierror>
<nierror code="20334">
Analysis:  Signalverläufe überschneiden sich nicht.
</nierror>
<nierror code="20351">
Analysis:  Die Mittelwertsbildung wurde automatisch neu gestartet, da die Parameter zur Mittelwertbildung verändert wurden.
</nierror>
<nierror code="20352">
Analysis:  Momentaner und vorheriger Signalverlauf sind nicht zusammenhängend.
</nierror>
<nierror code="20353">
Analysis:  Momentanes und vorheriges dt sind nicht gleich.
</nierror>
</nidocument>