<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="Analysis" displayname="Analysis">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-23096">
Analysis:  小数点が多すぎます。
</nierror>
<nierror code="-23095">
Analysis:  関数が無効です。
</nierror>
<nierror code="-23094">
Analysis:  関数表現が不完全です。
</nierror>
<nierror code="-23093">
Analysis:  式が不完全です。
</nierror>
<nierror code="-23092">
Analysis:  変数出力でエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23091">
Analysis:  変数または数値に矛盾があります。
</nierror>
<nierror code="-23090">
Analysis:  複数の変数が含まれています。
</nierror>
<nierror code="-23089">
Analysis:  変数が含まれています。
</nierror>
<nierror code="-23088">
Analysis:  変数名が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23087">
Analysis:  式に不正な文字または未定義の変数があります。
</nierror>
<nierror code="-23086">
Analysis:  関数呼び出しが正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23085">
Analysis:  数値形式が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23084">
Analysis:  小数点数が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23083">
Analysis:  最後に括弧のエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23082">
Analysis:  最初に括弧のエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23081">
Analysis:  括弧のエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23055">
Analysis:  範囲外の引数[0,1)エラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23054">
Analysis:  固有変数でありません。
</nierror>
<nierror code="-23053">
Analysis:  信号の長さは2の累乗でなく、4以上です。
</nierror>
<nierror code="-23052">
Analysis:  信号の長さは素数でなく、5以上です。
</nierror>
<nierror code="-23051">
Analysis:  信号の長さは2の累乗でありません。
</nierror>
<nierror code="-23050">
Analysis:  信号の長さは数値の倍数でありません。
</nierror>
<nierror code="-23049">
Analysis:  ウィンドウの幅が無効です。
</nierror>
<nierror code="-23048">
Analysis:  時間間隔が無効です。
</nierror>
<nierror code="-23047">
Analysis:  引数は範囲外[0,100]です。
</nierror>
<nierror code="-23046">
Analysis:  空の配列です。
</nierror>
<nierror code="-23045">
Analysis:  nはkよりも小さい値です。
</nierror>
<nierror code="-23044">
Analysis:  範囲外の引数[0.1]エラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23043">
Analysis:  範囲外の引数(0,1]エラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23042">
Analysis:  負の引数です。
</nierror>
<nierror code="-23041">
Analysis:  正確に2つの変数でありません。
</nierror>
<nierror code="-23040">
Analysis:  導関数が範囲外です。
</nierror>
<nierror code="-23039">
Analysis:  パラメータのエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23038">
Analysis:  式に変数がありません。
</nierror>
<nierror code="-23037">
Analysis:  正確に2つの関数でありません。
</nierror>
<nierror code="-23036">
Analysis:  パラメータが異なります。
</nierror>
<nierror code="-23035">
Analysis:  正数以外の数値です。
</nierror>
<nierror code="-23034">
Analysis:  不良なシステムです。
</nierror>
<nierror code="-23033">
Analysis:  ベクトルに異なる次元があるか、空のベクトルです。
</nierror>
<nierror code="-23032">
Analysis:  最大値は存在しません。
</nierror>
<nierror code="-23031">
Analysis:  有効なポイントがありません。
</nierror>
<nierror code="-23030">
Analysis:  m ? n ? 0の条件が満たされていないか、導関数の行列に正しくない次元があります。
</nierror>
<nierror code="-23029">
Analysis:  [レーベンバーグマルカート（Levenberg Marquardt）」VIの実行に失敗しました。 
</nierror>
<nierror code="-23028">
Analysis:  モデル方程式が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23027">
Analysis:  正確に1つの変数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-23026">
Analysis:  最適値が見つかりません。
</nierror>
<nierror code="-23025">
Analysis:  3つの組み合わせ(a、b、c)が無効です。
</nierror>
<nierror code="-23024">
Analysis:  固有値が見つかりません。
</nierror>
<nierror code="-23023">
Analysis:  開始の次元が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23022">
Analysis:  非正数の精度でも非正数のデルタx(h)でもありません。
</nierror>
<nierror code="-23021">
Analysis:  両方の関数値に同じ符号が含まれています。
</nierror>
<nierror code="-23020">
Analysis:  左のポイントは右のポイントよりも大きいです。
</nierror>
<nierror code="-23019">
Analysis:  右のポイントは固有値です。
</nierror>
<nierror code="-23018">
Analysis:  左のポイントは固有値です。
</nierror>
<nierror code="-23017">
Analysis:  複数の固有値があります。
</nierror>
<nierror code="-23016">
Analysis:  単数の固有ベクトル行列です。
</nierror>
<nierror code="-23015">
Analysis:  X0が空です。
</nierror>
<nierror code="-23014">
Analysis:  AとX0の次元が異なります。
</nierror>
<nierror code="-23013">
Analysis:  行列ベクトル競合が発生しました。
</nierror>
<nierror code="-23012">
Analysis:  精度が非正数です。
</nierror>
<nierror code="-23011">
Analysis:  ステップレートが不正数です。
</nierror>
<nierror code="-23010">
Analysis:  キャッシュ・カープ法の入力が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23009">
Analysis:  ルンゲ・クッタ法の入力が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23008">
Analysis:  オイラーメ法の入力が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-23007">
Analysis:  グラフファイルではありません。
</nierror>
<nierror code="-23006">
Analysis:  有効なパスではありません。
</nierror>
<nierror code="-23005">
Analysis:  距離が負数です。
</nierror>
<nierror code="-23004">
Analysis:  複数のカラーパレットが範囲外です。
</nierror>
<nierror code="-23003">
Analysis:  複数の輪郭が範囲外です。
</nierror>
<nierror code="-23002">
Analysis:  関数、変数、座標間の不一致があります。
</nierror>
<nierror code="-23001">
Analysis:  パーサの構文エラー。
</nierror>
<nierror code="-23000">
Analysis:  工学数学のエラーコードの開始。
</nierror>
<nierror code="-20999">
Analysis:  重大なアルゴリズムの問題が発生しました。ナショナルインスツルメンツの技術サポートまでご連絡下さい。
</nierror>
<nierror code="-20699">
Analysis:  ウェーブレットフィルタ用のデータファイルのフォーマットが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20698">
Analysis:  ウェーブレットフィルタ用のデータファイルを開くことができません。
</nierror>
<nierror code="-20697">
Analysis:  ウェーブレットパケットセッションまたはハンドルはフルツリーを基準にする必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20696">
Analysis:  ウェーブレットパケットハンドルまたはセッションが無効であるか、それらが基準とするデータ領域に必要な情報が含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-20695">
Analysis:  ウェーブレット係数の次元が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20694">
Analysis:  オプションのパラメータが無効であるため、最適なパスを見つけることができません。
</nierror>
<nierror code="-20693">
Analysis:  トレンドレベルは0以上で1.0未満でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20692">
Analysis:  時間ステップはゼロよりも大きい値である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20691">
Analysis:  ノードは端子ノードである必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20690">
Analysis:  ノードは端子ノードでない必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20689">
Analysis:  パスまたはノード文字列に"0"または "1"が含まれている必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20688">
Analysis:  解析フィルタまたは合成フィルタの長さは、0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20687">
Analysis:  マザーウェーブレットの高精度化レベルはゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20686">
Analysis:  シフトは0または1でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20685">
Analysis:  シフトはゼロ以上で、デシメーション係数または補間係数よりも小さくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20684">
Analysis:  補間係数は2よりも大きい、または2と等しくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20683">
Analysis:  デシメーション係数は2よりも大きい、または2と等しくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20682">
Analysis:  ウェーブレット分解のスケールはゼロより大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20681">
Analysis:  ウェーブレットタイプの選択が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20665">
Analysis:  最大次数は初期次数よりも大きく、入力信号の長さの3分の2よりも大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20664">
Analysis:  初期次数は1よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20663">
Analysis:  AR次数は複素正弦波数以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20662">
Analysis:  複素正弦波数はゼロよりも大きく、入力信号の長さの3分の2よりも大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20661">
Analysis:  ARモデルの次数はゼロよりも大きく、入力信号の長さの3分の2よりも大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20644">
Analysis:  Refnumに格納されている2D配列の指標が範囲外です。
</nierror>
<nierror code="-20643">
Analysis:  Refnumはこの操作をサポートしていません。
</nierror>
<nierror code="-20642">
Analysis:  Refnumが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20641">
Analysis:  Refnumの作成に失敗しました。
</nierror>
<nierror code="-20630">
Analysis:  周波数情報のパラメータは、これから行う計算に対して無効です。
</nierror>
<nierror code="-20629">
Analysis:  窓情報のパラメータは、これから行う計算に対して無効です。
</nierror>
<nierror code="-20628">
Analysis:  カーネルの次元はゼロよりも大きく、2の累乗である必要があります。カーネルの列サイズは2^(ceil(log2(Ls-1)))である必要があります。ここで、Lは入力信号の長さです。
</nierror>
<nierror code="-20627">
Analysis:  ガウシアン窓の分散値はゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20626">
Analysis:  窓のサイズはゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20625">
Analysis:  項目数はゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20624">
Analysis:  オーバーサンプリングレートは1より大きいか、1に等しい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20623">
Analysis:  次数は0以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20622">
Analysis:  時間間隔は2の累乗である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20621">
Analysis:  時間間隔はゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20604">
Analysis:  列挙体データタイプパラメータの選択が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20603">
Analysis:  周波数の数はゼロよりも大きく、2の累乗である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20602">
Analysis:  サンプリングレートはゼロより大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20601">
Analysis:  入力信号が空です。
</nierror>
<nierror code="-20511">
Analysis:  CVIは必要なミューテックスを作成できませんでした。
</nierror>
<nierror code="-20510">
Analysis:  CVIはDLLにある指定された関数を見つけることができませんでした。
</nierror>
<nierror code="-20509">
Analysis:  CVIはスペクトル計測ツールキットのDLLをロードできませんでした。
</nierror>
<nierror code="-20508">
Analysis:  SMTセッションハンドルが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20507">
Analysis:  不正確な平均タイプが指定されました。
</nierror>
<nierror code="-20506">
Analysis:  入力スペクトルデータのタイプが不正確です。
</nierror>
<nierror code="-20505">
Analysis:  FFTビンまたはRBWのどちらかを指定する必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20504">
Analysis:  サンプル周波数は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20503">
Analysis:  内部バッファは入力データでオーバーフローしています。
</nierror>
<nierror code="-20502">
Analysis:  FFTサイズは0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20501">
Analysis:  ズーム係数はゼロよりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20337">
Analysis:  指定されたタイムスタンプは制限範囲を超えた時間です。
</nierror>
<nierror code="-20336">
Analysis:  リミット仕様クラスタに含まれているX配列の値は、単調に増加していません。
</nierror>
<nierror code="-20335">
Analysis:  波形は連続的でありません。
</nierror>
<nierror code="-20334">
Analysis:  波形のタイムスタンプが最長の波形の継続時間の10倍以上の間隔で区切られているため、波形を整列することができません。
</nierror>
<nierror code="-20333">
Analysis:  2つの波形のサンプルがクロック入力位相でない場合、これらの波形を同じdtで整列できません。
</nierror>
<nierror code="-20332">
Analysis:  内部エラー: スレッド属性値は0以下です。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20331">
Analysis:  内部エラー: おそらく呼び出しVIのブロックダイアグラムが変更されたため、パラメタストラクトポインタがNullです。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20330">
Analysis:  内部エラー: おそらく呼び出しVIのブロックダイアグラムが変更されたため、結果ポインタがNullです。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20329">
Analysis:  内部エラー: おそらく呼び出しVIのブロックダイアグラムが変更されたため、カーソルストラクトポインタがNullです。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20328">
Analysis:  おそらくメモリ不足により測定コードの重要部分の初期化に失敗しました。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20327">
Analysis:  おそらくメモリ不足により計測コードに例外が発生しました。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20326">
Analysis:  立上り時間または立下り時間がゼロであるため、スルーレートが無限大です。
</nierror>
<nierror code="-20325">
Analysis:  内部エラー: 測定番号IDが無効です。詳細は、ナショナルインスツルメンツまでご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20324">
Analysis:  内部エラー: 2つの測定値に同じID番号が使用されています。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20323">
Analysis:  エッジ数、パルス数、またはサイクルパラメータは0以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20322">
Analysis:  内部エラー: 属性番号は有効なパラメータを基準としていません。<b>基準レベル</b>、<b>%レベル設定</b>、<b>状態設定</b>入力を確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20321">
Analysis:  内部エラー: 測定セッションハンドルは無効です。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20320">
Analysis:  内部エラー: 要求された測定値は使用できません。問題が解決しない場合は、ナショナルインスツルメンツ技術サポートにご連絡ください。
</nierror>
<nierror code="-20319">
Analysis:  波形周期が短すぎるため、測定を実行できません。
</nierror>
<nierror code="-20318">
Analysis:  結果は数値以外（NaN）の値または無限値ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20317">
Analysis:  ヒストグラムのサイズパラメータ値は0以下です。
</nierror>
<nierror code="-20316">
Analysis:  不正なパーセントメソッドのパラメータです。<b>メソッド</b> 列挙体タイプ入力を確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20315">
Analysis:  波形のdtパラメータは0以下です。
</nierror>
<nierror code="-20314">
Analysis:  基準レベル単位パラメータが不正です。<b>基準単位</b>入力を確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20313">
Analysis:  基準レベルは必要条件を満たしていません。
</nierror>
<nierror code="-20312">
Analysis:  入力波形サイズはゼロです。
</nierror>
<nierror code="-20311">
Analysis:  波形測定を実行するのに十分なメモリがありません。
</nierror>
<nierror code="-20310">
Analysis:  波形にこの測定を実行するための十分なエッジがありません。エッジは低および高基準レベルの両方の交点として定義されます。信号の長さ、基準レベル、基準レベル単位を確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20309">
Analysis:  波形の振幅はゼロであるため、ヒストグラムメソッドは使用できません。
</nierror>
<nierror code="-20308">
Analysis:  波形が中間基準レベルを交差した回数が少なすぎたため、この測定を実行できません。信号の長さ、基準レベル、基準レベル単位を確認してください。
</nierror>
<nierror code="-20307">
Analysis:  周波数は（サンプリングレート）/サンプルの倍数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20306">
Analysis:  2つの時間信号波形に異なるdtが含まれています。
</nierror>
<nierror code="-20305">
Analysis:  2つの時間信号波形に異なる数のデータポイントが含まれています。
</nierror>
<nierror code="-20304">
Analysis:  時間信号波形の最低1つには、平均プロセスを続行するための正しいdtが含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-20303">
Analysis:  時間信号波形の最低1つに正しい数のデータポイントが含まれていないため、平均化プロセスを続行できません。
</nierror>
<nierror code="-20302">
Analysis:  時間信号波形に平均プロセスを継続するための正しいdtが含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-20301">
Analysis:  時間信号波形に平均化プロセスを続行するための正しい数のデータポイントが含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-20207">
Analysis:  上限が下限より小さい値です。
</nierror>
<nierror code="-20206">
Analysis:  シフト: nは負数です。
</nierror>
<nierror code="-20205">
Analysis:  サンプルの長さがウィンドウ幅よりも小さい値です。
</nierror>
<nierror code="-20204">
Analysis:  ウィンドウ幅が正数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20203">
Analysis:  時間間隔が正数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20202">
Analysis:  サンプルの長さが負数です。
</nierror>
<nierror code="-20201">
Analysis:  サンプルの長さが正数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20165">
Analysis:  初期状態はPDEクラス入力と競合します。
</nierror>
<nierror code="-20164">
Analysis:  境界条件はPDEクラス入力と競合します。
</nierror>
<nierror code="-20163">
Analysis:  領域はPDEクラス入力と競合します。
</nierror>
<nierror code="-20162">
Analysis:  PDEの右側はクラス入力と競合します。
</nierror>
<nierror code="-20161">
Analysis:  等式はPDEクラス入力と競合します。
</nierror>
<nierror code="-20158">
Analysis:  PDEの初期状態のサイズは領域のグリッドサイズと互換性がありません。
</nierror>
<nierror code="-20157">
Analysis:  PDEの境界条件のサイズは領域のグリッドサイズと互換性がありません。
</nierror>
<nierror code="-20156">
Analysis:  PDEの右側のサイズは領域のグリッドサイズと互換性がありません。
</nierror>
<nierror code="-20155">
Analysis:  多角形領域の境界ポイント数は3以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20154">
Analysis:  多角形領域のグリッドポイント数は0です。
</nierror>
<nierror code="-20153">
Analysis:  空間ポイント数は3以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20152">
Analysis:  時間ポイント数は2以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20151">
Analysis:  最終または終了点は初期または開始点より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20145">
Analysis:  各独立変数には従属変数と同じ数の値が必要です。
</nierror>
<nierror code="-20144">
Analysis:  補間サイズは、データサイズ以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20143">
Analysis:  入力値は、そのドメインの許容範囲外にあります。
</nierror>
<nierror code="-20142">
Analysis:  補間（xi, yi, ...）のドメインの場所の次元数およびサイズは同じである必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20141">
Analysis:  入力は0以外の値でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20140">
Analysis:  入力は1以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20131">
Analysis:  次数は度以下でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20130">
Analysis:  入力は素数ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20129">
Analysis:  入力配列のサイズは、基数の累乗ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20128">
Analysis:  アダマール行列のサイズは必要条件を満たしていません。 有効なサイズは2^k、12*2^k、およびk > 0の場合20*2^kです。
</nierror>
<nierror code="-20127">
Analysis:  サンプル数は不明パラメータ数より少ないです。
</nierror>
<nierror code="-20126">
Analysis:  解析ワークスペースで指定されたルーチンを実行するのに十分なメモリ領域がありません。
</nierror>
<nierror code="-20125">
Analysis:  解析ワークスペースのロックを解除できません。
</nierror>
<nierror code="-20124">
Analysis:  解析ワークスペースはロックされています。
</nierror>
<nierror code="-20123">
Analysis:  解析ワークスペースは空でありません。
</nierror>
<nierror code="-20122">
Analysis:  解析ワークスペースは空です。
</nierror>
<nierror code="-20121">
Analysis:  解析ワークスペースは既に有効に設定されています。
</nierror>
<nierror code="-20120">
Analysis:  解析ワークスペースのサイズは既に設定されています。
</nierror>
<nierror code="-20119">
Analysis:  サンプル数が3と等しくありません。
</nierror>
<nierror code="-20118">
Analysis:  入力は1より大きく、-1未満です。
</nierror>
<nierror code="-20117">
Analysis:  有意水準が見つかりません。
</nierror>
<nierror code="-20116">
Analysis:  実行可能なソリューションが見つかりません。
</nierror>
<nierror code="-20115">
Analysis:  FFTサイズは0よりも大きくなければなりません。 
</nierror>
<nierror code="-20114">
Analysis:  「多項式実0(複数)カウンタ（Polynomial Real Zeros Counter）」VIに配線されている開始値は終了値よりも大きい値です。
</nierror>
<nierror code="-20113">
Analysis:  「多項式実ゼロ（複数）カウンタ（Polynomial Real Zeros Counter）」VIに配線されている終了値は平方根値です。
</nierror>
<nierror code="-20112">
Analysis:  「多項式実ゼロ（複数）カウンタ（Polynomial Real Zeros Counter）」VIに配線された開始値は平方根値です。
</nierror>
<nierror code="-20111">
Analysis:  入力多項式係数はすべてゼロです。
</nierror>
<nierror code="-20108">
Analysis:  入力された多角形は、凸形か複雑です。
</nierror>
<nierror code="-20107">
Analysis:  数値は範囲外です。 有効範囲は[0, π]です。
</nierror>
<nierror code="-20106">
Analysis:  数値は範囲外です。 有効範囲は[0, π/2]です。
</nierror>
<nierror code="-20105">
Analysis:  数値は範囲外です。有効範囲は[0, 1]です。
</nierror>
<nierror code="-20104">
Analysis:  入力パラメータには、最低1つのNaN要素があります。
</nierror>
<nierror code="-20103">
Analysis:  次数は0以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20102">
Analysis:  シフトは、|シフト| < サンプルの条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20101">
Analysis:  パラメータの最大値は、パラメータの最小値より大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20099">
Analysis:  AR次数は複素正弦波数以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20098">
Analysis:  AR次数はサンプル数の2/3以下である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20097">
Analysis:  複素シヌソイドレートの値はサンプル数の2/3以上にしないでください。
</nierror>
<nierror code="-20096">
Analysis:  AR次数は0よりも大きくなければなりません。 
</nierror>
<nierror code="-20095">
Analysis:  複素シヌソイドレート値は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20094">
Analysis:  初期または最終状態の配列サイズが不正確です。
</nierror>
<nierror code="-20093">
Analysis:  dfは0より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20092">
Analysis:  双対関数は存在しません。
</nierror>
<nierror code="-20091">
Analysis:  ガボール係数配列の次元が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-20090">
Analysis:  ガボールスペクトログラムの次数は0以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20089">
Analysis:  オーバサンプリングレート（N/dM）は1以上である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20088">
Analysis:  解析または合成ウィンドウの長さは、周波数ビン数（N）で均等に除算することが可能でなければなりません。つまり、2の累乗の値でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20087">
Analysis:  解析または合成ウィンドウの長さは、ガボール時間サンプリングインターバル（dM）で均等に除算することが可能でなければなりません。  
</nierror>
<nierror code="-20086">
Analysis:  ウィンドウの長さは2より大きく、2の累乗でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20085">
Analysis:  入力配列とそのヒルベルト変換のサイズは等しくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20084">
Analysis:  時間間隔は（ウィンドウの長さ）/4以下でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20083">
Analysis:  ウィンドウの長さは4より大きく、2の累乗でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20082">
Analysis:  時間間隔は、dM以下でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20081">
Analysis:  dNまたは時間間隔はゼロより大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20080">
Analysis:  時間間隔は（ウィンドウの長さ）/16以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20079">
Analysis:  シードが無効です。
</nierror>
<nierror code="-20078">
Analysis:  この機能性はこのプラットフォームでサポートされていません。
</nierror>
<nierror code="-20077">
Analysis:  時間ポイントは昇順ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20076">
Analysis:  リサンプルポイントは入力信号の後の信号で計算できません。
</nierror>
<nierror code="-20075">
Analysis:  フィルタバッファがオーバーフローしました。
</nierror>
<nierror code="-20074">
Analysis:  固有値が並べ替えられたことにより、いくつかの複素値が変更されました。
</nierror>
<nierror code="-20073">
Analysis:  一部の固有値が近すぎるため並べ替えることができません。
</nierror>
<nierror code="-20072">
Analysis:  入力行列の対数は計算することができません。
</nierror>
<nierror code="-20071">
Analysis:  入力行列は正定値ではありません。
</nierror>
<nierror code="-20070">
Analysis:  行列は同じサイズでなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20069">
Analysis:  サンプル数は4以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20068">
Analysis:  入力パラメータには、Inf、NaN、DBL_MAX、またはDBL_MINのうち最低1つの要素があります。
</nierror>
<nierror code="-20067">
Analysis:  入力基本周波数またはサンプリングレートは0に等しい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20066">
Analysis:  IIRフィルタ構造にある情報が正しくありません。
</nierror>
<nierror code="-20065">
Analysis:  ベクトル内の要素すべてを0にすることはできません。
</nierror>
<nierror code="-20064">
Analysis:  この関数の内部メモリの状態は正しく初期化されませんでした。
</nierror>
<nierror code="-20063">
Analysis:  多項係数が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20062">
Analysis:  最大反復数を超えています。
</nierror>
<nierror code="-20061">
Analysis:  選択は無効です。
</nierror>
<nierror code="-20060">
Analysis:  0での除算エラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20059">
Analysis:  負数のエラーが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20058">
Analysis:  従属変数または次元数が無効です。
</nierror>
<nierror code="-20057">
Analysis:  β関数のパラメータは、0 < p < 1 の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20056">
Analysis:  分割表に負の値があります。
</nierror>
<nierror code="-20055">
Analysis:  カテゴリまたはサンプル数は、1より大きい値である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20054">
Analysis:  確率は0以上で1未満でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20053">
Analysis:  数値は0と1の間である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20052">
Analysis:  自由度は0よりも大きく、入力シーケンスの長さよりも小さい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20051">
Analysis:  X行列の最初の列内のすべての値は1である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20050">
Analysis:  補間関数の要求された値に極があります。
</nierror>
<nierror code="-20049">
Analysis:  x値は特異値である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20048">
Analysis:  固定効果モデルが必要となる際、変量効果モデルが要求されました。
</nierror>
<nierror code="-20047">
Analysis:  データが非平衡です。すべてのセルに同じ数の観測値が含まれている必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20046">
Analysis:  計算中にオーバーフローが発生しました。
</nierror>
<nierror code="-20045">
Analysis:  データポイントの合計数は、各レベルに各セルの観測数を乗算した結果と等しい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20044">
Analysis:  因数のあるレベルでゼロ観測が行われました。
</nierror>
<nierror code="-20043">
Analysis:  因数のレベルは、一部のデータの許容範囲外にあります。
</nierror>
<nierror code="-20042">
Analysis:  レベル数が範囲外です。
</nierror>
<nierror code="-20041">
Analysis:  入力行列が単数形なため、方程式を解決することができません。
</nierror>
<nierror code="-20040">
Analysis:  入力行列は正方行列でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20039">
Analysis:  最初の行列の列数が2番目の行列またはベクトルの行数と等しくありません。
</nierror>
<nierror code="-20038">
Analysis:  間隔の数は0より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20037">
Analysis:  Y値配列のデータポイント数は、次数より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20036">
Analysis:  Y値配列の要素は、0以外の数値で、すべて正数または負数である必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20035">
Analysis:  標準偏差は、正規化を行うために0より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20034">
Analysis:  係数の数は、このフィルタ処理のために偶数でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20033">
Analysis:  係数の数は、このフィルタ処理のために奇数でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20032">
Analysis:  フィルタの左の階数は、0以上である必要があります。
フィルタの右の階数は、サイズより小さい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20031">
Analysis:  フィルタは指定された入力値で設計できません。
</nierror>
<nierror code="-20030">
Analysis:  リーク係数、リーク、ステップサイズパラメータのuは、0 ≦ リーク ≦ u の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20029">
Analysis:  ステップサイズのuは、0 ≦ u ≦ 0.1の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20028">
Analysis:  減衰値はリプル振幅よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20027">
Analysis:  最終値は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20026">
Analysis:  幅は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20025">
Analysis:  減衰値は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20024">
Analysis:  リプル振幅は0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20023">
Analysis:  0 < f_low ≦ f_high ≦ fs/2 の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20022">
Analysis:  デシメーション因数は、0 < デシメーション因数 ≦ サンプル数の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20021">
Analysis:  次数は0より大きい必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20020">
Analysis:  カットオフ周波数のfcは、0 ≦ fc ≦ fs/2 の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20019">
Analysis:  上限値は下限値以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20018">
Analysis:  0 ≦ (指標 + 長さ) < サンプル の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20017">
Analysis:  0 ≦ 指標 < サンプル の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20016">
Analysis:  dtは0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20015">
Analysis:  dtは0よりも大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20014">
Analysis:  0 ≦ (遅延 + 幅) < サンプル の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20013">
Analysis:  0 < 幅 < サンプル の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20012">
Analysis:  サイクル数は、0より大きくサンプル数以下でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20011">
Analysis:  デューティサイクルは、0 ≦ デューティサイクル ≦ 100の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20010">
Analysis:  最大変換サイズの許容範囲を超えています。
</nierror>
<nierror code="-20009">
Analysis:  入力配列のサイズは、サイズ = 2^m、0 < m < 23 の条件を満たす必要があります。
</nierror>
<nierror code="-20008">
Analysis:  入力配列にこの関数のための正しいデータ数が含まれていません。
</nierror>
<nierror code="-20007">
Analysis:  サンプル数は3以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20006">
Analysis:  サンプル数は、2以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20005">
Analysis:  サンプル数は1以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20004">
Analysis:  サンプル数は0以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20003">
Analysis:  サンプル数は、0より大きくなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20002">
Analysis:  入力シーケンスは、同じサイズでなければなりません。
</nierror>
<nierror code="-20001">
Analysis:  指定されたルーチンを実行するのに十分なメモリがありません。
</nierror>
<nierror code="20001">
Analysis:  行列の階数が欠如しています。
</nierror>
<nierror code="20002">
Analysis:  サンプル数は1以上でなければなりません。
</nierror>
<nierror code="20003">
Analysis:  行列は単数です。
</nierror>
<nierror code="20004">
Analysis:  行列またはベクトルは同じサイズではありません。
</nierror>
<nierror code="20005">
Analysis:  LabVIEWは一般化固有値を並べ替えることができません。
</nierror>
<nierror code="20006">
Analysis:  計算結果が不正確である可能性があります。
</nierror>
<nierror code="20007">
Analysis:  入力は無効なコレスキー因子分解です。
</nierror>
<nierror code="20008">
Analysis:  ダウンデートされた行列は正定値ではありません。
</nierror>
<nierror code="20010">
Analysis:  入力配列のサイズが指定された条件を満たしていません。
</nierror>
<nierror code="20011">
Analysis:  入力標準偏差は無効です。
</nierror>
<nierror code="20012">
Analysis:  入力多項式が空です。
</nierror>
<nierror code="20020">
Analysis:  一部の周波数はナイキスト基準に違反しています。
</nierror>
<nierror code="20030">
Analysis:  入力行列には、InfまたはNaNのうち最低1つの要素があります。
</nierror>
<nierror code="20031">
Analysis:  最大許容次数を超えています。
</nierror>
<nierror code="20307">
Analysis:  周波数は（サンプルレート）/サンプルの最も近い倍数値に強制変換されました。
</nierror>
<nierror code="20334">
Analysis:  波形は重複していません。
</nierror>
<nierror code="20351">
Analysis:  平均パラメータの変更に反応して平均化プロセスが自動的に再起動しました。
</nierror>
<nierror code="20352">
Analysis:  現在の波形と前回の波形は連続的でありません。
</nierror>
<nierror code="20353">
Analysis:  現在のdtと前回のdtは等しくありません。
</nierror>
</nidocument>